Bow Screw Pin Shackle - Specification Chart
	Part No.
	Weight (kg)
	WLL (T)
	A (in)
	B (in)
	C (in)
	D (in)
	E (in)
	F (in)
	G (in)
	H (in)
	L (in)
	M (in)

	XNSPAS06
	0.32
	2.00
	0.81
	0.63
	1.88
	1/2
	1.31
	1.19
	2.31
	3.28
	0.38
	2.69

	XNSPAS07
	0.62
	3.25
	1.06
	0.75
	2.38
	5/8
	1.69
	1.50
	2.94
	4.19
	0.44
	3.34

	XNSPAS08
	1.03
	4.75
	1.25
	0.88
	2.81
	3/4
	2.00
	1.81
	3.50
	4.97
	0.50
	3.97

	XNSPAS09
	1.66
	6.50
	1.44
	1.00
	3.31
	7/8
	2.28
	2.09
	4.03
	5.83
	0.50
	4.50

	XNSPAS10
	2.31
	8.50
	1.69
	1.13
	3.75
	1
	2.69
	2.38
	4.69
	6.56
	0.56
	5.07

	XNSPAS11
	3.42
	9.50
	1.81
	1.25
	4.25
	1-1/8
	2.91
	2.69
	5.16
	7.47
	0.63
	5.59

	XNSPAS12
	4.56
	12.00
	2.03
	1.38
	4.69
	1-1/4
	3.25
	3.00
	5.75
	8.25
	0.69
	6.16

	XNSPAS13
	6.35
	13.50
	2.25
	1.50
	5.25
	1-1/8
	3.63
	3.31
	6.38
	9.16
	0.75
	6.84

	XNSPAS14
	8.15
	17.00
	2.38
	1.63
	5.75
	1-1/2
	3.88
	3.63
	6.88
	10.00
	0.81
	7.35

	XNSPAS15
	14.70
	25.00
	2.88
	2.00
	7.00
	1-3/4
	5.00
	4.19
	8.86
	12.34
	1.00
	9.08


Available Working Load Limits: 2 tonne to 25 tonne
Construction: Drop Forged Steel
Safety Factor: 6:1
Certification: Fully Tested and Supplied with Certificate
Applications: Lifting, towing, recovery, transport, and rigging operations.

